|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt | Constructie | Tip c.d.i. | Tip sursa | Putere [W] | Putere totala [W] | Putere R | Putere S | Putere T | Observatii |
| 1 | Laboratorul 11 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 2 | Laboratorul 12 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 3 | Laboratorul 13 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 4 | Laboratorul 14 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 5 | Laboratorul 15 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 6 | Laboratorul 16 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 7 | Laboratorul 17 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |
| 8 | Laboratorul 18 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 0 | 960 |  |
| 9 | Laboratorul 21 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 10 | Laboratorul 22 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 11 | Laboratorul 23 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 12 | Laboratorul 24 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 13 | Laboratorul 25 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 14 | Laboratorul 26 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 15 | Laboratorul 27 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 960 | 0 |  |
| 16 | Laboratorul 28 | FIAG 01-265 | LFA 65/2 | 160 | 960 | 0 | 0 | 960 |  |
| 17 | Hol 1 | FIAG 01-165 | LFA 65/2 | 80 | 800 | 0 | 0 | 800 |  |
| 18 | Hol 2 | FIAG 01-165 | LFA 65/2 | 80 | 800 | 0 | 0 | 800 |  |
| 19 | Intrare | FIAG 01-240 | LFA 40/2 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 |  |
| 20 | Casa Scarii | FIAG 01-165 | LFA 65/2 | 80 | 240 | 0 | 0 | 240 |  |
| 21 | Grup Sanitar 1 | AAD | E27/60 | 60 | 240 | 240 | 0 | 0 |  |
| 22 | Grup Sanitar 2 | AAD | E27/60 | 60 | 240 | 0 | 0 | 240 |  |
| 23 | Grup Sanitar 3 | AAD | E27/60 | 60 | 240 | 0 | 240 | 0 |  |
| 24 | Grup Sanitar 4 | AAD | E27/60 | 60 | 240 | 0 | 0 | 240 |  |
| 25 | Birou personal sanitar | AAD | E27/60 | 60 | 360 | 0 | 0 | 360 |  |